
JAWAR KAMINŲ SISTEMŲ PARAMETRŲ PALYGINIMAS SU KITOMIS SISTEMOMIS



	PARAMETRAI
	JAWAR
	KITI

	KERAMIKOS GAMYBOS TECHNOLOGIJA
	IZOSTATINĖ KERAMIKA
	PAPRASTA KERAMIKA

	ABSORBCIJA
	0%-0,9%
	4%-20%

	SUODŽIŲ GAISRO ATLAIKYMAS
	IKI 4 VALANDŲ
	IKI 30 MINUČIŲ

	TERMINIS ŠOKAS (GREITAS TEMP.PAKILIMAS)
	ILGALAIKIS
	[bookmark: _GoBack]NEATSPARUS (GALIMI STRUKTŪROS PAŽEIDIMAI)

	ATSPARUMAS RŪGŠČIAI
	TAIP
	TAIP

	ŠILUMINĖ INERCIJA (GREITAS ĮKAITIMAS)
	GREITAS ĮŠILIMAS
	ILGAS ĮŠILIMO LAIKAS

	KURO RŪŠYS
	VISOS
	VISOS

	KONDENSACIJOS TECHNOLOGIJA
	YRA
	NĖRA   

	SVORIS
	MAŽAS 20Ø, 66CM-7KG
	DIDELIS 20Ø,33CM-8KG

	BLOKELIŲ SVORIS
	350KG/M3
	700KG/M3

	90 ir 45 LAIPSNIŲ VIENALYTIS TRIŠAKIS
	GAMINAMAS
	NĖRA




